# 英特尔(R)网络适配器安装

修订版本 04/2004

## 安装英特尔 PCI、PCI-X、或 PCI-Express* 适配器

1. 关机并拔出电源线。

2. 打开计算机机壳以及与您的适配器相配的适配器插槽盖。

3. 对 PCI Express 适配器：将适配器边缘连接器插入 PCI Express 插槽，将支架固定于机箱。
   对 PCI 和 PCI-X 适配器：将适配器边缘连接器牢固插入 PCI 插槽，使之完全就位。将支架固定于机箱。

4. 装回机盖。插入电源线。

## 连接网络电缆

英特尔(R) PRO/100 和 PRO/1000 铜质适配器： 将网络电缆或电缆连接至适配器；对 10 Mbp 网络，使用 3 类、4 类或 5 类双绞线以太网（TPE）网络电缆。对 100 或 1000 Mbp 网络和任何民宅网络，使用 5 类（4 对）电缆。
带 SC 连接器的英特尔(R) PRO/1000 光纤适配器：卸下并保存光纤连接器盖。将 1000Base-SX 双工 SC 型光纤连接器插入适配器支架上的 TX/RX 端口。
带 LC 连接器的英特尔(R) PRO/1000 光纤适配器：卸下并保存光纤连接器盖。将 LC 连接器插入适配器，其布线应与适配器类型相配（1000BASE-SX 或 1000BASE-LX）。如果布线与适配器的光学规格相配，包括长度限制，则可使用其他类型连接器（如　SC）的转换电缆。
启动计算机并按照以下驱动程序安装指示操作，

## 安装驱动程序和 扩展

注意：英特尔 PRO/1000 服务器适配器不能在 Windows* 95、Windows 98* 和 Windows Me* 计算机上操作。

### Windows 操作系统（Windows NT* 4.0 除外）

注意：必须对操作系统有管理权限方能安装驱动程序。

1. 检测到适配器时，Windows 或者安装一个 Windows 的驻留驱动程序或者启动发现新硬件向导。

2. 如果启功了向导，遵照提示安装此程序包中 CD 上的驱动程序。

3. 如果安装 Windows 的驻留驱动程序（不出现向导），则应更新此驱动程序。方法是：在英特尔 PRO 网络连接 autorun 窗口出现时，插入英特尔 CD，并单击安装驱动程序按纽。

4. 如果需要设置组或 VLAN， 则在安装选项对话框出现时，选择高级网络服务。

### Windows NT 4.0

注意：英特尔 PROSet 工具软件在适配器驱动程序安装过程中自动安装。

1. 启动 Windows NT 4.0，双击“控制面板”上的“网络”图标，单击“适配器”选项卡，再单击“添加”。

2. 见到适配器列表时，不要从列表上选择适配器，而是插入随适配器提供的光盘，或指向其他媒体，再单击“从磁盘安装”。

3. 如果光盘“自动运行”屏幕出现，将它关闭，再继续。

4. 指定路径, 单击“确定”，继续安装。完成时，新的英特尔适配器将出现在“网络适配器”列表中。

5. 单击“关闭”完成安装。

6. 重新启动计算机。

### Linux*

要编译该驱动程序的二进制 RPM* 包，运行‘rpmbuild -tb <文件名.tar.gz>’。用该驱动程序的实际文件名代替 <文件名.tar.gz>。

| 注意:要使编译版本正确运行，当前运行的内核的版本和配置必须与安装的内核源相符。如果刚重新编译了内核，现在则应重新引导系统。 RPM 功能仅在 Red Hat 发布上测试过。 对英特尔 PRO／100 适配器，驱动程序名称用 e100。

1. 将基本驱动程序的 tar 文件移往您选择的目录。例如，使用‘/home/username/e1000’或‘/usr/local/src/e1000’。

2. 解压缩该档案文件，其中 <x.x.x> 是驱动程序压缩文件的版本号：

   > tar zxf e1000-<x.x.x>.tar.gz

3. 切换到驱动程序 src 目录下，其中 <x.x.x> 是驱动程序压缩文件的版本号：

   > cd e1000-<x.x.x>/src/

4. 编译驱动程序模块：

   > make install

   二进制文件将安装为：

   > /lib/modules/<内核_版本>/kernel/drivers/net/e1000.o

   以上列出的安装位置为默认位置。它们对某些 Linux 发布来说不一定正确。要获得更多信息，请访问 ldistrib.htm。

5. 安装模块：

   > insmod e1000 <参数>=<值>

6. 用下列命令指派 IP 地址至接口卡，其中 <x> 是接口卡号：

   > ifconfig eth<x> <IP 地址>

7. 验证接口卡正常工作。输入以下命令。其中 <IP 地址>是与被测接口卡位于同一子网的另一台计算机的 IP 地址：

   > ping <IP 地址>

### 其它操作系统

要安装其他驱动程序，参见位于适配器光盘上的用户指南，或访问英特尔客户支持网站：http://support.intel.com。

*法律信息