# Installere Intel® PRO-nettverkskort

Revisjon 04/2004

## Installere Intel PCI-, PCI-X- eller PCI-Express*-kort

1. Slå av datamaskinen og trekk ut strømledningen.

2. Fjern datamaskindekselet og kortspordekselet fra sporet som passer til kortet du bruker.

3. For PCI Express-kort: Sett inn kortkontakten i PCI Express-sporet og sikre konsollen til chassiset.
   For PCI- og PCI-X-kort: Plasser kortkontakten bestemt i PCI-sporet til det er helt innsatt. Sikre konsollen til chassiset.

4. Sett dekselet på datamaskinen igjen. Plugg inn strømledningen.

## Koble til nettverkskabelen

Intel® PRO/100- og PRO/1000-kobberkort: Koble nettverkskabelen eller -kablene til kortet med TPE-nettverkskabel (Twisted Pair Ethernet) kategori 3, 4 eller 5 for 10 Mbps-nettverk. Bruk kategori 5-kabel (4 par) for 100- eller 1000 Mbps-nettverk og for nettverk i boliger.
Intel® PRO/1000-fiberkort med SC-kontakt: Ta av dekselet for den fiberoptiske kontakten og ta vare på det. Sett inn en fiberoptisk SC-kontakt av typen 1000Base-SX dupleks i TX/RX-portene på kortkonsollen.
Intel® PRO/1000-fiberkort med LC-kontakt: Ta av dekselet for den fiberoptiske kontakten og ta vare på det. Sett inn en LC-kontakt i kortet, med riktig kabling for din korttype (1000BASE-SX eller 1000BASE-LX). Konverteringskabler til andre kontakttyper (for eksempel SC) kan brukes hvis kablingen svarer til de optiske spesifikasjonene for kortet, inkludert lengdebegrensninger.
Start datamaskinen og følg anvisningene for driverinstallering nedenfor.

## Installer driverne og utvidelsene

Obs! Intel PRO/1000 Server-kort virker ikke med Windows* 95, Windows 98* og Windows Me*-datamaskiner.

### Windows operativsystem (bortsett fra Windows NT* 4.0)

Legg merke til at du må ha administratorrettigheter til operativsystemet for å installere driverne.

1. Kortet oppdages, og Windows enten installerer en Windows-resident driver eller starter veiviseren Funnet ny mskinvare.

2. Hvis veiviseren starter, skal du følge ledeteksten for å installere driveren fra CD-en i denne pakken.

3. Hvis en Windows-resident driver installerer (veiviseren vises ikke), skal du oppdatere driveren ved å sette inn Intel-CD-en og klikke på Installer drivere-knappen når kjørvinduetIntel PRO Network Connections vises.

4. Når dialogen Installer alternativ vises, velger du Avanserte nettverkstjenesterhvis du har behov for å sette opp grupper eller VLAN.

### Windows NT* 4.0

Obs! Programvaren for Intel PROSet-verktøyet installeres automatisk under installeringen av driveren.

1. Start Windows NT 4.0, dobbeltklikk ikonet Nettverk i kontrollpanelet, velg kategorien Kort og klikk Legg til.

2. Når du ser en liste over kort, setter du inn CD-ROM-en som fulgte med kortet, eller peker på det andre mediet, og klikker Har diskett i stedet for å velge et kort i listen.

3. Hvis det kommer frem et Autorun-vindu, lukker du det og fortsetter.

4. Angi banen, klikk OK og fortsett installeringen. Når installeringen er ferdig, kommer det nye Intel-kortet frem i listen Nettverkskort.

5. Klikk Lukk for å fullføre.

6. Start datamaskinen på nytt.

### Linux*

For å bygge en binær RPM*-pakke med denne driveren, kjører du 'rpmbuild -tb <filename.tar.gz>'. Skift ut <filename.tar.gz> med det spesifikke filnavnet til driveren.

| MERKNADER: For at konstruksjonen skal virke ordentlig, MÅ den kjernen som er i bruk, passe til versjonen og konfigurasjonen for de installerte kjernekildene. Hvis du nettopp har rekompilert kjernen, må du starte systemet opp på nytt nå. RPM-funksjonaliteten er kun blitt testet in Red Hat-distribueringer. Bruk e100 som drivernavn for Intel PRO/100-kort.

1. Flytt målfilen for basisdriveren til mappen du har valgt. For eksempel: bruk '/home/username/e1000' eller '/usr/local/src/e1000'.

2. Untar/unzip arkivet, der <x.x.x> er versjonsnummeret for driver-tar file:

   > tar zxf e1000-<x.x.x>.tar.gz

3. Endre til driver src-katalog, der <x.x.x> er versjonsnummeret for driver-tar:

   > cd e1000-<x.x.x>/src/

4. Kompiler drivermodulen:

   > gjør installering

   Den binære vil bli installert som:

   > /lib/modules/<kjerneversjon>/kernel/drivers/sensors

   Installasjonsplasseringene som angitt foran, er standardplasseringer. Det kan hende de ikke er korrekte for visse Linux-distribusjoner. For å få mer informasjon, skal du gå til ldistrib.htm.

5. Installer modulen:

   > insmod e1000 <parameter>=<value>

6. Tildel en IP-adresse til grensesnittet ved å skrive inn følgende, der <x> er grensesnittnummeret:

   > ifconfig eth<x> <IP_address>

7. Bekreft at grensesnittet virker. Skriv inn følgende, der <IP_address> er IP-adressen til en annen maskin på det samme undernettet som det grensesnittet som testes:

   > ping <IP_address>

### Andre operativsystemer

Hvis du vil installere andre drivere, kan du se Brukerhåndboken på CD-ROM-en for kortet eller gå til webområdet for kundestøtte: http://support.intel.com.

*Juridisk informasjon