# Installation af Intel® PRO netværksadapter

Revision 04/2004

## Installer Intel PCI, PCI-X eller PCI-Express*-adapter

1. Sluk computeren, og fjern netledningen.

2. Fjern computerdækslet og adapterslotdækslet fra den slot, der matcher din adapter.

3. For PCI Express-adaptere: indsæt adapterkantkonnektoren i PCI Express-slotten, og fastspænd bøjlen til chassiset.
   For PCI og PCI-X-adaptere: læg adapterkantkonnektoren fast i PCI-slotten, til den er fuldt ud indsat. Fastgør bøjlen til chassiset.

4. Sæt atter dækslet på computeren. Isæt netledningen.

## Tilslutning af netværkskabel

Intel® PRO/100 og PRO/1000-kobberadaptere Tilslut netværkskablet eller -kablerne til adapteren vha. enten kategori 3, 4 eller 5 TPE (Twisted Pair Ethernet) netværkskabel til 10 Mbps-netværk. Anvend kategori 5 (4-par) kabel til 100 eller 1000 Mbps-netværk samt til eventuelle faste netværk.
Intel® PRO/1000 fiberadaptere med SC-konnektor: Aftag og gem dækslet til det fiberoptike stik. Isæt et 1000Base-SX duplex SC fiberoptisk stik i TX/RX-portene adapterbeslaget.
Intel® PRO/1000 fiberadaptere med LC-konnektor: Aftag og gem dækslet til det fiberoptike stik. Isæt et LC-stik i adapteren med det korrekte kabel til din adaptertype (1000BASE-SX eller 1000BASE-LX). Konverteringskabler til andre stiktyper (f.eks. SC) kan anvendes, hvis kablet stemmer overens med adapterens optiske specifikationer, herunder længdebegrænsninger.
Start computeren og følg nedenstående instruktioner for installation af driveren.

## Installer drivere og udvidelser

Bemærk: Intel PRO/1000 Serveradaptere fungerer ikke med Windows* 95, Windows 98* og Windows Me* computere.

### Windows-operativsystemer (undtagen Windows NT* 4.0)

Bemærk, at du skal have administratorrettigheder til operativsystemet for at installere driverne.

1. Adapteren fandt og Windows enten installerer en Windows-resident driver eller starter Ny hardware fundet-guiden.

2. Hvis guiden starter, skal du følge prompterne for at installere driveren fra cd'en i pakken.

3. Hvis en Windows-resident driver installerer (guiden vises ikke), skal du opdatere driveren ved at indsætte Intel-cd'en og klikke på knappen Installer drivere , når Autorun-vinduet Intel PRO Network Connections vises.

4. Når dialogboksen Installer valgmulighedervises, skal du vælge Advanced Network Services , hvis du definerer team eller VLAN'er.

### Windows NT* 4.0

Bemærk: Intel PROSet hjælpesoftwaren installeres automatisk under installationen af adapterdriveren.

1. Start Windows NT 4.0, dobbeltklik på ikonet Netværk i Kontrolpanel, klik på fanen Netværkskort og klik på Tilføj.

2. Isæt den cd, der kom med adapteren, eller peg på andet medium, når der vises en liste over netværkskort, og klik på Har disk.

3. Hvis skærmbilledet til automatisk afspilning vises, skal du lukke det og fortsætte.

4. Angiv stien, klik på OK og fortsæt installationen. Når du er færdig, vises den nye Intel-adapter på listen Netværkskort.

5. Afslut ved at klikke på Luk.

6. Genstart computeren.

### Linux*

For at bygge en binær RPM*-pakke til denne driver, skal du køre 'rpmbuild -tb <filename.tar.gz>'. Erstat <filename.tar.gz> med driverens filnavn.

| BEMÆRKNINGER: For at build'et skal fungere korrekt, SKAL den aktuelt kørende kernel matche versionen og konfigurationen for de installerede kernel-kilder. Hvis du lige har genkompileret kernel'en, skal du genstarte systemet nr. RPM-funktionalitet testes kun i Red Hat-distributioner. For Intel PRO/100 adaptere skal du bruge e100 som drivernavn.

1. Flyt basisdriver tar-filen til det ønskede bibliotek. Brug f.eks. '/home/username/e1000' eller '/usr/local/src/e1000'.

2. Untar/unzip arkivet, hvor <x.x.x> er versionsnummeret for driverens tar-fil:

   > tar zxf e1000-<x.x.x>.tar.gz

3. Ret driverens src-bibliotekt, hvor <x.x.x> er versionsnummeret for driverens tar:

   > cd e1000-<x.x.x>/src/

4. Kompiler drivermodulet:

   > make install

   Den binære bliver installeret som:

   > /lib/modules/<kernel_version>/kernel/drivers/net/e1000.o

   Installationsplaceringerne vist ovenfor er standardplaceringerne. De er måske ikke korrekte for visse Linux-distributioner. Yderligere oplysninger findes på ldistrib.htm.

5. Installer modulet:

   > insmod e1000 <parameter>=<value>

6. Tildel en IP-adresse til interfacet ved at angive følgende, hvor <x> er interfacenummeret:

   > ifconfig eth<x> <IP_address>

7. Verificer, at interfacet fungerer. Indtast følgende, hvor <IP_address> er IP-adressen på en anden computer på samme subnet som det interface, der testes:

   > ping <IP_address>

### Andre operativsystemer

Der findes oplysninger om installation af andre drivere i Brugervejledningen på adapter-cd’en eller gå til kundesupport-webstedet: http://support.intel.com.

*Juridiske oplysninger