Hi all:
      The following is the Release Note of VNF4 Ultra BIOS 02/23/2006.
ACPI is supported only for 4MB BIOS. If you have any question to 
download these files or any problem about this version, please don't 
hesitate to let me know.
							Alan Chen
=======================================================================
Request by: RD - Eric Liu			Ref. No
Model Num : VN61F210
VGA BIOS  : None
Autoflash : 8.60C
RAID BIOS : NVIDIA RAID IDE ROM BIOS 3.37
Lan Boot  : NVIDIA Boot Agent 201.0462
Sub system ID: F647h
Spread Spectrum: 'Center Spread'

Status:
(0)     0: Beta Release         Released by: Alan Chen (02/23/2006)
	1: RDQA Certified       Released by: ___________
	2: Official Release     Released by: ___________

BIOS Code Base: V6.10PG, 05/09/05' (Award Code Base)

Date:           February 23, 2006

File Location:
        \\SW_Dept\BIOS\VNF4-Ultra\2006\VN210223bin

Release Note Location:
        \\SW_Dept\BIOS\VNF4-Ultra\2006\VN210223.txt

=======================================================================
Date	:	02/23/2006
CheckSum:       4D17 H
Feature :Fixed the X-Fi sound card can't be detected by the OS under 
	 WinXP.

=======================================================================
Date	:	07/19/2005
CheckSum:       0C1E H
Feature :1. Support 4G memory size.
	 2. Support that when user plug 4 pieces of DDR400 in M/B and
	    use 939 CPU that version above E0, DDR will run 400 Mhz
	    (original run 333Mhz).

	P.S. WinXP not support 4G memory .
	     WinXP64 , Server2003  support 4G memory.

=======================================================================
Date	:	06/03/2005
CheckSum:       3B03 H
Feature :1. Update Award code base (12/01/04 => 05/09/05).
	 2. Support AMD Daulcore CPU.

=======================================================================
Date	:	04/27/2005
CheckSum:       9D20 H
Feature :1. 解決'Memory Voltage'及'CPU VCore'顯示的電壓與實際的電壓有
	    差異的問題。
	 2. 解決'CPU Voltage Regulator'中，某些選項(1.475v~1.550v)失效
	    的問題。
	 3. 解決CPU clock超過256Mhz會顯示錯誤的問題。
	 4. 解決問題：某些USB裝置(K/B,大姆哥)插在主板上，在AC OFF之後，
	    開機時會停50的問題。
	 5. 修改風扇自動控制功能，將CPU Fan及CASE Fan分開控制，預設值為
	    'Auto'，並各自開放'風扇停止溫度'及'風扇全轉速溫度'讓使用者
	    設定。當設為'Auto'時，預設值說明如下：
	    CPU風扇：
		停止溫度：20'c
		起始溫度：25'c
		全轉速溫度：60'c ==>由72'c降為60'c，因為有些CPU溫度較高
		起始電壓：3.5V
		斜率(PWM/'C)：2 PWM/'C
	    系統風扇：
		停止溫度：20'c
		起始溫度：25'c
		全轉速溫度：72'c
		起始電壓：3.5V
		斜率(PWM/'C)：2 PWM/'C
	 6. 增加Home Key功能，開機時按Home Key，CPU與DDR速度回初始值。
	 7. 解決問題；將SATA1及SATA2設為Raid時，會顯示錯誤訊息：
	    "Warning : Have Option ROM can not be invoke(Vendor ID : 10DEh, Device ID:0057h)"
	 8. 將Memory Timing預設值設為2T，但使用者仍可以選擇是1T或2T。

=======================================================================
Date	:	03/15/2005
CheckSum:       0D2C H
Feature :1. 增加風扇自動控制功能，風扇轉速將隨著溫度的增加而增加。
	    並在BIOS中增加選項讓使用者決定是否要自動控制。該功能在
	    'PC Health Status'中的'CPU/CASE Fan Speed Control'
	    說明如下：
	    CPU風扇：
		停止溫度：20'c
		起始溫度：25'c
		全轉速溫度：72'c
		起始電壓：3.5V
		斜率(PWM/'C)：2 PWM/'C
	
	    系統風扇：
		停止溫度：20'c
		起始溫度：25'c
		全轉速溫度：72'c
		起始電壓：3.5V
		斜率(PWM/'C)：2 PWM/'C

=======================================================================
Date	:	02/03/2005
CheckSum:       6959 H
Feature :1. 解決在O.S.裡，在CPU-Z軟體中 DDR timing Trcd 顯示錯誤的問題
	    (顯示的值與user在bios中設定的值不同)

=======================================================================
Date	:	02/02/2005
CheckSum:       624E H
Feature :1. 解決問題：在WINXP系統中，S4喚醒回來后會出現死機現象
	 2. 解決問題：安裝Win2K時需要很長時間，而且安裝完畢後進系統會要
		      很久。
	 3. 'Load Fail-Safe Defaults'所造成的問題已經解決，所以將該功能
	    加入。
	 4. 將 clear cmos 後的 RTC Default year 由2004改為2005
	 5. 解決問題：將系統風扇接在FAN2(System Fan)上時，在BIOS中系統
	    風扇無轉速，接FAN3(Case Fan)上時，BIOS中可顯示轉速
	 6. 解決問題：超頻後，記憶體的頻率跑比CPU更快
	 7. 支援 nTune 軟體
	 8. 解決在開機畫面中 DDR timing Trcd 顯示錯誤的問題(顯示的值與
	    user在bios中設定的值不同)

=======================================================================
Date	:	12/29/2004
CheckSum:       FFDD H
Feature :	1. 拿掉'Load Fail-Safe Defaults'功能，待不開機問題解決
		   後再放回。
		2. 拿掉IR控制項。

	p.s. S4問題，下一版本再解。

=======================================================================
Date	:	12/10/2004
CheckSum:       D0DB H
Feature :1. 解決主板上有USB storage時，WinXP會無法關機的問題。
	 2. 解決Onboard LAN無法連線的問題。

	p.s. 尚未完成功能:
	     1. Fan control function.
	     2. nTune 相關設定
=======================================================================
Date	:	12/01/2004
CheckSum:       985C H
Feature :	.Initial Version

	p.s. 尚未完成功能:
	     1. Fan control function.
	     2. nTune 相關設定
