-------------------------------------------------------------------------------
       Microsoft SideWinder ゲーム パッド
       お読みください
       1997 年 7 月
-------------------------------------------------------------------------------

   (C) Microsoft Corporation, 1997

この製品は日本国著作権法および国際条約により保護されています。このプログラム、
あるいはプログラムの一部を無断で複製したり配布することは法律で禁止されており、
違反した場合には厳しく罰せられます。

このファイルには『ユーザーズ ガイド』(冊子) や『SideWinder ゲーム パッド オン
ライン ユーザーズ ガイド』を補足する最新の情報を記述しています。

Microsoft ゲーム デバイスやその他の Microsoft ハードウェア製品に関する詳しい
情報や最新の情報を得るには、Microsoft のホームページ
(http://www.microsoft.com/japan) を参照してください。

------------------------------------ 目 次 ------------------------------------

1 章 : ゲームポートとサウンド カードについての一般的な情報
1.1  AUI ネットワーク ポート
1.2  Y ケーブル
1.3  延長ケーブル
1.4  ゲームポートとサウンド カードについて
1.5  NEC PC-9801-118 をお使いの方への注意
1.6  その他のハードウェアとの互換性

2 章 : SideWinder ゲーム デバイスとゲームの互換性
2.1  問題が起こる可能性のあるゲーム
2.2  その他のゲームについての注意
2.3  ゲーム デバイスの変更と追加
2.4  SideWinder ゲーム パッドからの切り替え

3 章 : SideWinder ゲーム パッドの接続
3.1  補助デバイスの透過モードでの動作について
3.2  Kraft Thunderstick の使用中に透過モードが切り替わる
3.3  速度調整可能なゲーム カード

4 章 : SideWinder ゲーム パッドとゲームの互換性
4.1  MS-DOS 用ゲームでの SideWinder ゲーム パッドの設定
4.2  Windows の MS-DOS プロンプトでゲームをプレイする
4.3  複数のゲーム パッドを使用する
4.4  ゲームの互換性

5 章: トラブルシューティング


===============================================================================
1 章 : ゲームポートとサウンド カードについての一般的な情報
===============================================================================

1.1  AUI ネットワーク ポート

AUI 15 ピン ネットワーク ポートは、15 ピンのゲームポートと同じ形をしています。
SideWinder ゲーム デバイスをネットワーク ポートに接続した場合、ゲーム デバイ
スやネットワーク カードの故障の原因になりますので、絶対に接続しないでください。

1.2  Y ケーブル

コンピュータと SideWinder ゲーム デバイスの接続に、Y ケーブルを使用しないでく
ださい。Y ケーブルはゲーム デバイスの故障の原因になります。

1.3  延長ケーブル

コンピュータと SideWinder ゲーム デバイスの接続に、延長ケーブルを使用しないで
ください。延長ケーブルは、コンピュータとゲーム デバイスのデータ通信の障害とな
ります。

1.4  ゲームポートとサウンド カードについて

SideWinder ゲーム デバイスを次のサウンド カードまたはゲームポートのいずれかに
接続した場合、正常に動作しない可能性があります。

また、SideWinder ゲーム デバイスはゲームポートを 1 つだけ持った PC でのみ動作
するように設計されているため、複数のゲームポートを持った PC では正常に動作し
ない場合があります。

  * 標準的な I/O ポート アドレスを使用していないゲームポート

    PC/AT 互換機の場合、SideWinder ゲーム デバイスが対応している I/O ポート
    アドレスは 201h のみです。それ以外のアドレスを使用しているゲームポートで
    は動作しません。

  * Diamond Edge 3D (Diamond Multimedia Systems, Inc.)、または Nvidia チップ
    を使用しているその他の 3D アクセラレータ カード

    これらのカードのゲームポートは、SideWinder ゲーム デバイスのデジタル ドラ
    イバに対応していません。SideWinder ゲーム デバイスを使用するには、
    SoundBlaster 完全互換のゲームポートをコンピュータに取り付けてください。

  * Game Jammer PCMCIA カード (New Media Systems Corp.)

    このゲームポートでは、SideWinder ゲーム デバイスが正常に動作しない場合が
    あります。

  * Hewlett-Packard HP4000CT laptop docking station (Hewlett-Packard Co.)

    このゲームポートでは、SideWinder ゲーム デバイスが正常に動作しない場合が
    あります。

  * Media Vision Prosonic および Pro Audio 3D (Media Vision, Inc.)

    このゲームポートでは、SideWinder ゲーム デバイスが正常に動作しない場合が
    あります。問題が発生したときは、Windows ドライバに加えて、カードに付属し
    ている MS-DOS ドライバを読み込んでみてください。

  * Microcomputer Microconnect 34

    このゲームポートでは、SideWinder ゲーム デバイスがゲーム中に未接続状態に
    なったり、押していないボタンが押された状態になる等の不安定な動作をする場
    合があります。このような問題が発生したときは、ゲームでサウンドをオフにす
    ると改善されることがあります。

  * IBM Aptiva で使用されている Mwave サウンド カード
    (日本アイ・ビー・エム株式会社)

    このゲームポートでは、SideWinder ゲーム デバイスがゲーム中に未接続状態に
    なったり、押していないボタンが押された状態になる等の不安定な動作をする場
    合があります。このような問題が発生したときは、ゲームでサウンドをオフにす
    ると改善されることがあります。

  * Quick Shot PCMCIA (Bondwell Global, Ltd.)

    このゲームポートを正しく設定するには、この製品の新しいドライバである
    JOYA.COM または JOYB.COM が必要です。このドライバの入手方法については、
    Quick Shot 社にお問い合わせください。

  * Roland RAP 10/AT (Roland Corp.)

    このゲームポートでは、SideWinder ゲーム デバイスが正常に動作しない場合が
    あります。

  * Sound Blaster 16 SCSI-1 (Creative Labs, Inc.)

    このゲームポートでは、SideWinder ゲーム デバイスが正常に動作しない場合が
    あります。

    注意 : Sound Blaster シリーズのこれ以外のサウンド カードは、すべて Side-
           Winder ゲーム デバイスに対応しています。

  * TeleVideo TeleWave Q32/SRS (TeleVideo, Inc.)

    このゲームポートでは、SideWinder ゲーム デバイスが正常に動作しない場合が
    あります。問題が発生したときは、Windows ドライバに加えて、カードに付属し
    ている MS-DOS ドライバを読み込んでみてください。

  * Chromatic MPACT

    このゲームポートでは、SideWinder ゲーム デバイスが正常に動作しない場合が
    あります。

  * ノート型コンピュータのゲームポートまたは PCMCIA ゲームポート カード

    パワー マネジメント機能を内蔵したノート型コンピュータでは、パワー マネジ
    メントの働きにより CPU の動作速度が変化するため、SideWinder ゲーム デバイ
    スの動作が不安定になる場合があります。ノート型コンピュータでゲーム デバイ
    スを使うときは、AC 電源を接続し、パワー マネジメントをオフにしてください。
    パワー マネジメントの設定には、Windows のコントロール パネルで変更できる
    ものの他に、システムの BIOS の設定を必要とするものがあります。BIOS の設定
    の変更方法については、ノート型コンピュータのマニュアルを参照してください。

  * ESS または Opti のチップ セットを使用しているサウンド カードまたはシステム

    このゲームポートでは、SideWinder ゲーム デバイスがゲーム中に未接続状態に
    なったり、押していないボタンが押された状態になる等の不安定な動作をする場
    合があります。このような問題が発生したときは、シングル モード DMA を使用
    する設定にすると改善されることがあります。コントロール パネルの [マルチメ
    ディア] をダブルクリックして、[詳細設定] タブをクリックします。次に、[オー
    ディオデバイス] をダブルクリックし、一覧からオーディオ デバイスを選択して、
    [プロパティ] をクリックします。ここで [設定] をクリックし、[シングル モー
    ド DMA を使用する] チェック ボックスがある場合、チェック ボックスをオンに
    します。

1.5  NEC PC-9801-118 をお使いの方への注意

    NEC PC-9801/9821 で PC-9801-118 サウンド ボードをお使いになる場合、PnP モー
    ドを使用するとゲーム ポートが正しく設定されない場合があります。[ゲーム コ
    ントローラ] のコントロール パネルで SideWinder ゲーム デバイスの状態が
    [未接続] と表示されるときは、以下の手順で設定を変更してください。

    >>> PC-9801-118 のゲーム ポートの設定を変更するには

    1.  [スタート] ボタンをクリックし、[設定] をポイントして、[コントロール
        パネル] をクリックします。
    2.  [システム] アイコンをダブルクリックし、[デバイス マネージャ] タブをク
        リックします。
    3.  [サウンド、ビデオ、およびゲームのコントローラ] をダブルクリックし、
        [PC-9801-118 PnP モード (パソコン本体○)] をダブルクリックして、
        PC-9801-118 のプロパティを表示します。
    4.  [リソース] タブをクリックして選択し、[自動設定] チェックボックスをオフ
        にします。
    5.  [リソースの設定] の一覧から、以下の I/O ポート アドレスのいずれかに該
        当するものを探し、その I/O ポート アドレスをダブルクリックします。

            1080 - 108F
            1180 - 118F
            1280 - 128F
            1380 - 138F

    6.  [I/O ポート アドレスの編集] で、値を [1480 - 148F] に変更します。
    7.  [OK] をクリックすると、リソースが手動設定されていることに対する警告が
        表示されますが、[はい] をクリックして続行し、設定を終了します。

1.6  その他のハードウェアとの互換性

  * PowerVR チップを使っている 3D アクセラレータ カードまたはシステム

    3D グラフィックの処理に PowerVR チップを使っているシステムの一部では、ゲー
    ム中に SideWinder ゲーム デバイスの動作が不安定になったり、ボタンが誤った
    動作をすることがあります。この問題を回避するには、ゲームでハードウェア ア
    クセラレーションを使わないように設定してください。設定の変更方法について
    は、ゲームの説明書を参照してください。


===============================================================================
2 章 : SideWinder ゲーム デバイスとゲームの互換性
===============================================================================

2.1  問題が起こる可能性のあるゲーム

次のゲームでは、SideWinder ゲーム デバイスが正常に動作しない可能性があります。
SideWinder ゲーム デバイスのデジタル ドライバは、Windows 95 用に特別に設計さ
れているため、MS-DOS 用のゲームの中には正常に動作しないものがあります。
SideWinder ゲーム デバイスに対応するためのアップデートやパッチが用意されてい
る場合もありますので、ゲームの互換性についてはゲームの販売元にお問い合わせく
ださい。

ゲーム                           販売元
----------------------------     -------------------------------------------
AH-64D Longbow                   Origin Systems, Inc
Alien Odyssey                    Argonaut Software, Ltd.
Body Count                       Capstone (IntraCorp, Inc.)
Corridor 7                       Capstone (IntraCorp, Inc.)
Cyberia                          Interplay Productions, Inc.
Cyberia 2                        Interplay Productions, Inc.
Delta V                          Bethesda Softworks, Inc.
Earthworm Jim: The Whole Can     Interactive Entertainment, Inc.
    of Worms Playmates
Flight Unlimited (DOS 版)        Looking Glass Technologies, Inc.
Football Pro '96                 Sierra On-Line, Inc.
Full Throttle                    LucasArts Entertainment Co.
Hardball 5                       Accolade, Inc.
Iron Assault                     Virgin Interactive Entertainment, Inc.
Mortal Kombat I                  Acclaim Entertainment, Inc.
Need For Speed                   Electronic Arts
Raiden                           Imagitec Design, Inc.
Savage Warriors                  Mindscape, Inc.
Screamer                         Virgin Interactive Entertainment, Inc.
Star Trek 25th Anniversary       Interplay Productions, Inc.
Star Wars: Rebel Assault         LucasArts Entertainment Co.
    I および II
Shattered Steel                  Interplay Productions, Inc.
SuperKarts                       Manic Media Productions, Ltd.
System Shock                     Origin Systems, Inc.
Terminator: Future Shock         Bethesda Softworks
Tetris                           Spectrum HoloByte, Inc.
TFX                              Ocean Software, Ltd.
The Dig                          LucasArts Entertainment Co.
Ultimate Body Blows              European Leisure Software Publishers Assoc.
Wetlands                         New World Computing, Inc.
Zoop                             Viacom International, Inc.

2.2  その他のゲームについての注意

  * Descent および Descent II (Interplay Productions, Inc.)

    これらのゲームは、"-joypolled" コマンドライン スイッチを使用してゲームを
    起動してください。詳細については、Descent および Descent II の README.TXT
    ファイルを参照してください。

  * Indiana Jones and the Fate of Atlantis (LucasArts Entertainment Co.)

    ゲームが持っているジョイスティック調整機能は正しく動作しません。調整を行
    わず、そのままゲームをプレイしてください。

  * Day of the Tentacle (LucasArts Entertainment Co.)

    ゲームが持っているジョイスティック調整機能は正しく動作しません。調整を行
    わず、そのままゲームをプレイしてください。

  * Lode Runner (Sierra On-Line, Inc.)

    ゲーム デバイスのボタンにあらかじめ割り当てられている動作を実行するには、
    ボタンを 2 回押す必要があります。

  * Mega Man X (Capcom Entertainment, Inc.)

    このゲームの機能を最大限活用するには、ゲームの [Option Mode] 画面で、
    Capcom 社のコントローラを選択してください。

  * Wing Commander 3 & 4 (Origin Systems, Inc.)

    SideWinder ゲーム デバイスを正しく動作させるためには、Origin Systems 社に
    問い合わせて、代わりのジョイスティック DLL ファイル (WC3JOY.DLL または
    WC4JOY.DLL) を入手してください。

  * NFL Quarterback Club '97 (Acclaim Entertainment, Inc.)

    このゲームは、SideWinder ゲーム デバイスが接続されていると、1 台のゲーム
    デバイスを 2 台のゲーム デバイスとして認識します。その結果、ジョイスティッ
    クの場合はボタン 1 とボタン 2、ゲーム パッドの場合は A ボタンと B ボタン
    だけがゲームで動作します。

2.3  ゲーム デバイスの変更と追加

ゲームによっては、プレイ中に接続したゲーム デバイスを認識しないものがあります。
このようなゲームでゲーム デバイスを変更または追加するには、ゲームを終了し、使
用するゲーム デバイスをすべて接続してからゲームを再開してください。

システムがゲーム デバイスの変更を認識しないときは、ゲーム コントローラのコン
トロール パネル、SideWinder プロファイル エディタ、SideWinder プロファイル セ
レクタのどれかを起動してください。

2.4  SideWinder ゲーム パッドからの切り替え

ゲームによっては、プレイ中に SideWinder ゲーム パッドから SideWinder ジョイス
ティックに切り替えた場合、ゲームがジョイスティックを認識しないものがあります。
この場合、正しく動作するようにジョイスティックを再調整するか、ゲームを終了し
てから再起動する必要があります。

ジョイスティックの調整の詳細については、ゲームに付属のマニュアルを参照してく
ださい。


===============================================================================
3 章 : SideWinder ゲーム パッドの接続
===============================================================================

3.1  補助デバイスの透過モードでの動作について

SideWinder ゲーム パッドの透過モードでは、スロットル、ペダルなどの補助デバイ
スは動作しません。これらのデバイスを使うときは、SideWinder ゲーム パッドを外
す必要があります。

3.2  Kraft Thunderstick の使用中に透過モードが切り替わる

SideWinder ゲーム パッドに Kraft Thunderstick を接続し、ゲーム パッドの透過モー
ドで使っている場合は、Kraft Thunderstick のボタン 1 とボタン 2 を同時に押すと、
SideWinder ゲーム パッドがデジタル オーバードライブ モードに切り替わってしま
います。この場合、Kraft Thunderstick を再度使用できるように、SideWinder ゲーム
パッドのモード ボタンをもう一度押してください。Kraft Thunderstick でのプレイ中
は、ボタン 1 とボタン 2 を同時に押さないように注意してください。

3.3  速度調整可能なゲーム カード

SideWinder ゲーム パッドを、Computer City Dual Port Game Card MX-911 などの調
整可能なゲーム カードに接続する場合は、正しくセットアップしないと、誤ったボタ
ン操作が行われることがあります。ゲーム カードに付属のマニュアルを参照して、ゲー
ム カードの速度を正しく調整してください。


===============================================================================
4 章 : SideWinder ゲーム パッドとゲームの互換性
===============================================================================

4.1  MS-DOS 用ゲームでの SideWinder ゲーム パッドの設定

MS-DOS 用ゲームの中には、セットアップ プログラムで、ジョイスティックまたはゲー
ム パッドのどちらかを選択するものがあります。SideWinder ゲーム パッドを使う場
合でも、"ゲーム パッド" ではなく "ジョイスティック" を選択した方が快適に動作
することもありますので、両方を試して快適な設定を選んでください。

4.2  Windows の MS-DOS プロンプトでゲームをプレイする

通常、MS-DOS プロンプトでプレイするゲームでは、SideWinder ゲーム パッド の C
ボタンと Z ボタンは動作しません。ただし、"PC-Fighter" 6 ボタン ゲーム パッド
をサポートしているゲームでは、これらの 2 つのボタンを使用できます。ゲームを
PC-Fighter デバイス用に設定してください。

  注意 : これは接続されている SideWinder ゲーム パッドが 1 台だけの場合に有効
         です。

MS-DOS プロンプトでゲームをプレイする場合、動作する SideWinder ゲーム パッド
のボタンの数は、接続されている SideWinder ゲーム パッドの台数によって変わりま
す。

    ゲーム パッドの台数      動作するボタン 
    --------------------     ----------------------------------------------- 
    1                        A、B、X、Y
    2                        A、B
    3 または 4               A、B (動作するのは 1 台目と 2 台目のゲーム パッ
                             ドだけで、3 台目と 4 台目のゲーム パッドは動作
                             しません)

4.3  複数のゲーム パッドを使用する

次の一覧にあるゲームも含めて、ゲームによっては、ゲームの開始後に追加したゲーム
デバイスを認識しないことがあります。このようなゲームで複数の SideWinder ゲーム
パッドを使用する場合は、ゲームを開始する前にすべてのゲーム デバイスを接続して
ください。

    ゲーム                    販売元
    ---------------------     -------------------------
    NHL '97                   Electronic Arts 
    NHL Powerplay '96         Virgin Interactive
    Ultimate Football '95     Microprose Software, Inc.

4.4 ゲームの互換性

  * Silent Thunder (Sierra On-Line, Inc.)

    SideWinder ゲーム パッドを正しく動作させるためには、Sierra 社から最新版
    (Version 1.1) のゲームを入手してください。

  * Triple Play 97 (Electronic Arts)

    3 台目および 4 台目の SideWinder ゲーム パッドは、ゲーム中に動作しなくな
    ります。この問題を解決するパッチの有無については、Electronic Arts 社にお
    問い合わせください。


===============================================================================
5 章 : トラブルシューティング
===============================================================================

ここでは具体的ないくつかの質問について解説します。この他のトラブルシューティ
ング情報については、SideWinder ゲーム デバイスの『オンライン ユーザーズ ガイ
ド』または『プロファイラ オンライン ユーザーズ ガイド』の「トラブルシューティ
ング」を参照してください。

Q:  [ゲーム コントローラ] のコントロール パネルの [テスト] タブでゲーム デバ
    イスのボタンを押したとき、画面上で光らないボタンがあります。ゲーム デバ
    イスが故障しているのでしょうか?

A:  SideWinder プロファイル セレクタでプロファイルが選択されていて、これらの
    ランプの光らないボタンにマクロが割り当てられている可能性があります。プロ
    ファイル セレクタを起動し、ゲーム デバイスに登録されているプロファイルを
    すべて停止してから、もう一度テストを実行してください。

Q:  [ゲーム コントローラ] のコントロール パネルの [テスト] タブでゲーム デバ
    イスのボタンを押したとき、押していない他のボタンまで光ることがあります。
    ゲーム デバイスが故障しているのでしょうか?

A:  選択されているプロファイルに、他のボタンを操作するマクロが含まれている可
    能性があります。SideWinder プロファイル セレクタを起動し、ゲーム デバイ
    スに登録されているプロファイルをすべて停止してから、もう一度テストを実行
    してください。

Q:  複数のゲーム パッドを連結していますが、[ゲーム コントローラ] のコントロー
    ル パネルで、1 台または複数のゲーム パッドが "未接続" と表示されます。ど
    うすれば良いですか?

A:  接続されているゲーム パッドを取り外し、コンピュータを再起動します。次に、
    ゲーム パッドを順番に 1 台ずつ接続し、テストしてください。

    >>> ゲーム パッドをテストするには

    1.  コンピュータの電源を切り、すべてのゲーム パッドを取り外して、コンピュー
        タを起動します。
    2.  [スタート] ボタンをクリックし、[設定] をポイントして、[コントロール
        パネル] をクリックします。
    3.  ゲーム パッドを 1 台接続し、[ゲーム コントローラ] アイコンをダブルク
        リックします。
    4.  ゲーム コントローラの一覧から [Microsoft SideWinder game pad] を選択
        して、[プロパティ] をクリックします。
    5.  [テスト] タブをクリックして、すべてのボタンが正しく動作することを確認
        します。
    6.  このゲーム パッドにゲーム パッドを 1 台ずつ接続し、それぞれのゲーム
        パッドをテストして、正しく動作することを確認します。ゲーム パッドは
        最大 4 台まで接続できます。

Q:  コントロール パネルで、[ゲーム コントローラ] アイコンは表示されますが、開
    くことができません。また、開くことができても、コントローラの一覧に "未接
    続"と表示されます。

A:  コンピュータのハードウェア構成が変更された場合、セットアップ プログラムは
    ゲームポートを誤って検出することがあります。サウンド カードなどの、ゲーム
    ポートの付いた拡張カードをコンピュータに取り付けて正しく設定してから、セッ
    トアップ プログラムを再起動してください。

    ゲーム デバイスから何の反応もない場合や、Windows のデバイス マネージャが
    エラーを表示している場合は、次の手順を実行してください。

    >>> ジョイスティックの問題を解決するには

    1.  リアル モードのデバイス ドライバが Windows のドライバと競合してゲーム
        ポートが使用できなくなることがあるため、セーフ モードでコンピュータを
        起動します。この方法の詳細については、Windows のマニュアルを参照して
        ください。

    2.  デバイス マネージャで、ゲームポート ジョイスティックをいったん削除し
        てから、もう一度追加します。

        a. [スタート] ボタンをクリックし、[設定] をポイントして、[コントロー
           ルパネル] をクリックします。
        b. [システム] アイコンをダブルクリックして、[デバイス マネージャ] タ
           ブをクリックします。
        c. [サウンド、ビデオ、ゲームのコントローラ] をダブルクリックして、[ゲー
           ムポート ジョイスティック] を確認します。存在する場合は、[ゲームポー
           ト ジョイスティック] をクリックして、[削除] をクリックします。
        d. [OK] をクリックして、[閉じる] をクリックします。

        もう一度ゲームポート ジョイスティックを追加するには、コントロール パ
        ネルで [ハードウェア] アイコンをダブルクリックして、[ハードウェア ウィ
        ザード] を起動してください。詳細については、Windows のマニュアルを参照
        してください。

    3.  ゲームポート ジョイスティックが MS-DOS で動作していることを確認します。
        確認は、MS-DOS 用ゲームでジョイスティックを使用して行います。ジョイス
        ティックの設定の詳細については、ゲームに付属のマニュアルを参照してく
        ださい。

Q:  コンピュータに接続している 1 台目のゲーム パッドに新しいゲーム パッドを連
    結しても、[ゲーム コントローラ] のコントロール パネルの [一般] タブの一覧
    に、新しいゲーム パッドが表示されません。

A:  ゲーム パッドを一覧に追加するには、[詳細] タブをクリックし、次に [一般]
    タブに戻ってください。

Q:  コンピュータの電源を入れ、コントロール パネルを開きました。[ゲーム コント
    ローラ ] アイコンが見つからないのですが?

A:  ゲームポートまたはドライバの問題が原因で、サウンド カードが正しく初期化さ
    れていない可能性があります。

    >>> [ゲーム コントローラ] のコントロール パネルを使用できるようにサウンド
        カードを再初期化するには

    1.  [スタート] ボタンをクリックし、[設定] をポイントして、[コントロール
        パネル] をクリックします。
    2.  [システム] アイコンをダブルクリックし、[デバイス マネージャ] タブをク
        リックします。
    3.  [サウンド、ビデオ、ゲームのコントローラ] をダブルクリックし、[ゲーム
        ポート ジョイスティック] (または、エラーを持つデバイス) を選択して、
        [プロパティ] をクリックします。
    4.  [リソース] タブをクリックします。
    5.  [自動設定] チェック ボックスをオフにし、[OK] をクリックします。
    6.  [システムのプロパティ] で [OK] をクリックし、コントロール パネルを閉
        じてコンピュータを再起動します。

Q:  SideWinder ゲーム デバイス ソフトウエア 2.0 の起動に最低限必要なハードウェ
    ア環境を教えてください。

A:  次のいずれかのハードウェア環境が必要です。

    *  i486DX2/66MHz 以上の CPU を搭載した PC/AT 互換コンピュータで、8MB 以上
       の RAM を装備し、Windows 95 が動作している。また、SoundBlaster 完全互
       換の 15ピン ゲームポートを装備している。

    *  i486DX2/66MHz 以上の CPU を搭載した NEC PC-9801/9821 コンピュータで、
       8MB 以上の RAM を装備し、Windows 95 が動作している。また、以下のいずれ
       かの 15ピン ゲームポートを装備している。
         - SoundBlaster 16 for PC-98
         - SoundBlaster AWE32 for PC-98
         - NEC PC-9801-118
         - CanBe または ValueStar シリーズの内蔵ゲームポート

Q:  MS-DOS モード ("リアル モード") でコンピュータを再起動したとき、SideWinder
    ゲーム デバイスが動作しないのはなぜですか?

A:  SideWinder 3D Pro 以外の SideWinder ゲーム デバイスは、デジタル モードだ
    けで動作するデバイスです。Windows 95 または Windows 95 の MS-DOS プロンプ
    トでゲームを起動しないと、デジタル ゲーム デバイスは動作しません。

Q:  ゲームのプレイ中にゲーム デバイスを接続しましたが、認識されません。何が問
    題なのでしょうか?

A:  ゲームによっては、ゲームの開始後に接続したゲーム デバイスを認識しないもの
    があります。ゲームを一旦終了し、ゲームに使用するゲーム デバイスをすべて接
    続してからゲームをもう一度起動してください。

Q:  ゲームが持っているジョイスティックの調整機能で、ジョイスティックの調整が
    うまくいきません。どうすれば良いでしょうか?

A:  ゲームでのジョイスティックの調整で、トリガなどのジョイスティックのボタン
    を押すことを要求される場合、SideWinder プロファイル エディタを使用してそ
    のボタンのゲームでの動作を変更すると、ゲームでそのボタンが認識されなくな
    ります。通常、ジョイスティックの主要なボタンの機能は変更しないようにして
    ください。

Q:  使用しているコンピュータに複数のゲームポートがあります。これは SideWinder
    ゲーム デバイスを使用する際に問題となりますか?

A:  複数のゲームポートが存在すると、SideWinder ゲーム デバイスが動作しなくな
    ります。解決策としては、サウンド カードを取り外すか、製品のマニュアルに従っ
    てゲームポートを無効にします。

Q:  コンピュータにアナログ コントローラが取り付けてあり、[ゲーム コントローラ]
    のコントロール パネルの [状態] に "OK" と表示されています。そこに
    SideWinderゲーム デバイスを追加すると、一覧からアナログ コントローラがな
    くなり、代わりに2 つの SideWinder ゲーム デバイスが表示されます。アナログ
    コントローラを一覧に表示させて使用できるようにするにはどうすれば良いでしょ
    うか?

A:  SideWinder ゲーム デバイスが接続されているときは、コントロール パネル上で
    SideWinder が優先されます。アナログ コントローラを使用するには、アナログ
    コントローラをゲームポートに再接続し、『オンライン ユーザーズ ガイド』の
   「ほかのゲーム デバイスが動作しない｣を参照して、アナログ コントローラに コ
    ントローラID 1 を割り当ててください。

    また、不要なゲーム コントローラがある場合は、ゲーム コントローラを選択し、
    [削除] をクリックすることで、[ゲーム コントローラ] の一覧から削除できます。

-------------------------------------------------------------------------------
Copyright(C) 1997 Microsoft Corporation.  All rights reserved.

Microsoft、MS-DOS、SideWinder、Windows および Windows ロゴは、米国
Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
その他の社名、製品名はそれぞれの会社の商標、または登録商標です。
