      --------------------------------------------------
       Microsoft SideWinder Force Feedback Pro 추가 정보
                         1997년 7월       
      --------------------------------------------------

                (c) Microsoft Corporation, 1997

이 컴퓨터 프로그램은 대한민국 저작권법과 국제 협약의 보호를 받습니다.
이 프로그램의 전부 또는 일부를 무단으로 복제, 배포하는 행위는 민사 및 
형사법에 의해 엄격히 규제되어 있으며, 기소 사유가 됩니다.

이 자료는 가장 최근에 추가된 정보로서 Microsoft SideWinder Force 
Feedback Pro 도움말을 보충합니다.

Microsoft 게임 장치뿐만 아니라 기타 Microsoft 하드웨어 제품과 성능 
향상에 대한 자세한 내용은 인터넷 사이트 
http://www.microsoft.com/hardware/를 참고하십시오.


-------------------
추가 정보 보는 방법
-------------------

[메모장]에서 Readme.txt를 보려면 [메모장] 창을 전체 화면 표시하십시오.

Readme.txt를 인쇄하려면 [메모장]이나 다른 워드프로세서에서 파일을
연 다음 [파일] 메뉴에서 [인쇄]를 누르십시오.


---- 
목차
----

1. 게임 포트와 사운드 카드의 일반 정보

   1.1  게임 장치를 네트워크 AVI 포트에 연결하지 마십시오.
   1.2  게임 포트 Y-케이블
   1.3  게임 포트 확장 케이블
   1.4  게임 포트와 사운드 카드에 관련된 문제

2. SIDEWINDER 디지털 전용 장치의 게임과의 호환성 문제

   2.1  문제를 일으킬 수 있는 게임들
   2.2  다른 게임에 대한 주의 사항
   2.3  게임 중에 게임 장치 연결  
   2.4  모드 전환

3. 게임 포트 호환성

   3.1  사용하고 있는 사운드 카드의 최신 드라이버 사용
   3.2  마더 보드 게임 포트
   3.3  게임 포트 확장 커넥터
   3.4  SideWinder 게임 패드의 통과 커넥터 사용
   3.5  게임 또는 다른 프로그램의 비정상적인 종료

4. 특별한 설정이 필요한 사운드 카드

   4.1  호환되지 않는 사운드 카드
   4.2  Aztech 사운드 카드
   4.3  Logitech SoundMan
   4.4  Turtle Beach Wave Front 및 TBS 2000
   4.5  Boca Sound Expression

5. 진동 감지 사용

   5.1  조이스틱의 진동 강도 수준 변경은 [가운데로 돌아오기]에 영향
        을 줍니다.
   5.2  진동 강도를 [약]으로 설정하면 [진동 테스트]에 영향을 줍니다.
   5.3  핸들이 가운데에서 이동하면 진동이 감소
   5.4  SideWinder 게임 패드에 조이스틱 연결
   5.5  진동 감지 기능이 없는 게임에서 스로틀 기능의 오류 

6. 문제 해결


=========================================
1 장:  게임 포트와 사운드 카드의 일반 정보
=========================================

1.1  게임 장치를 네트워크 AVI 포트에 연결하지 마십시오.

     AUI 15핀 포트 네트워크 어댑터는 표준 게임 포트가 비슷하여 혼동될
     우려가 있습니다. SideWinder 게임 장치를 네트워크 포트에 연결하면 
     게임 장치나 네트워크 카드에 손상을 줄 수 있습니다.


1.2  게임 포트 Y-케이블

     SideWinder 게임 장치를 Y-케이블을 사용하여 컴퓨터와 연결하지 
     마십시오. 일부 게임 장치에 손상을 줄 수 있습니다.


1.3  게임 포트 확장 케이블

     게임 포트 확장 케이블을 사용하여 SideWinder 게임 장치를 컴퓨터에 
     연결하지 마십시오. 확장 케이블이 게임 장치의 성능을 상당히 
     저하시킬 수 있습니다.


1.4  게임 포트와 사운드 카드에 관련된 문제

     SideWinder 게임 장치를 다음과 같은 사운드 카드의 게임 포트에 
     꽂으면, 조이스틱이나 게임 패드에 문제가 발생하거나 작동되지 않을
     수 있습니다. (SideWinder 게임 장치는 게임 포트가 하나만 설치된
     시스템에서만 작동하도록 설계되었습니다. 여러 게임 포트를 사용하면
     문제가 발생할 수 있습니다.)


   * Diamond Edge 3D (Diamond Multimedia Systems, Inc.)나 그 밖의 
     Nvidia 방식의 3D 액셀레이터 카드.

     내장 게임 포트는 Microsoft 게임 장치 디지털 드라이버와는 호환되지
     않습니다. Microsoft의 조이스틱이나 게임 패드를 사용하려면 표준 
     게임 포트를 설치해야 합니다.


   * Game Jammer PC 카드 (New Media Systems Corp.)

     이 게임 포트는 SideWinder 게임 패드, Sidewinder Precision Pro 및 
     SideWinder Force Feedback Pro와 같은 디지털 전용 장치와 함께 
     사용하면 문제가 발생할 수 있습니다.


   * Hewlett-Packard HP4000CT 랩톱 도킹 스테이션 (Hewlett-Packard Co.)

     이 게임 포트는 SideWinder 게임 패드, Sidewinder Precision Pro 및 
     SideWinder Force Feedback Pro와 같은 디지털 전용 장치와 함께 사용
     하면 문제가 발생할 수 있습니다.


   * Media Vision Prosonic과 Pro Audio 3D(Media Vision, Inc.)

     이 게임 포트는 SideWinder 게임 패드, Sidewinder Precision Pro 
     및 SideWnder Force Feedback Pro와 같은 디지털 전용 장치와 함께
     사용하면 문제가 발생할 수 있습니다. 문제가 발생하면 도스용 
     드라이버를 사용합니다.

     SideWinder 3D Pro가 올바로 작동하기 위해서는 Windows용과 MS-DOS용
     드라이버를 모두 로드해야 합니다. 여전히 문제가 남아있으면 
     SideWinder 3D Pro를 아날로그 모드로 사용합니다.


   * Microcomputer Microconnect 34

     게임 중에 사운드가 켜져 있으면 단추가 잘못 눌려 있는 등의 문제가
     발생할 수 있습니다. 이런 경우에는 사운드를 끄고 사용합니다. 


   * IBM Apiva에 장착된 Mwave 사운드 카드 (IBM Corp.)

     게임 중에 사운드가 켜져 있으면 단추가 잘못 눌려 있는 등의 문제가 
     발생할 수 있습니다. 이런 경우에는 사운드를 끄고 사용합니다.


   * Quick Shot PCMCIA (Bondwell Global, Ltd.)
 
     이 게임 포트를 제대로 설정하려면, 제조 업체로부터 새로운 드라이버

     인 JOYA.COM이나 JOYB.COM 중에서 하나를 구해야 합니다. 
     자세한 내용은 Quick Shot사에 문의하십시오.


   * Roland RAP 10/AT (Roland Corp.)

     이 게임 포트를 SideWinder 게임 패드나 Sidewinder Precision Pro와 
     같은 디지털 전용 장치와 함께 사용하면 문제가 발생할 수 있습니다. 
     단, SideWnder Force Feedback Pro와는 같이 사용할 수 없습니다.


   * Sound Blaster 16 SCSI-1 (Creative Labs, Inc.)

     이 게임 포트는 SideWinder 게임 패드, Sidewinder Precision Pro 및
     SideWnder Force Feedback Pro와 같은 디지털 전용 장치와 함께 사용
     하면 문제가 발생할 수 있습니다.

     참고 : 그 밖의 다른 모든 Sound Blaster 게임 포트는 디지털 전용 
            게임 장치와 호환됩니다.


   * TeleVideo TeleWave Q32/SRS (TeleVideo, Inc.)

     이 게임 포트는 SideWinder 게임 패드, Sidewinder Precision Pro 및 
     SideWinder Force Feedback Pro와 같은 디지털 전용 장치와 함께 
     사용하면 문제가 발생할 수 있습니다. 문제가 발생하면 도스용 
     드라이버를 사용합니다.

     SideWinder 3D Pro가 올바로 작동하기 위해서는 Windows용과 
     MS-DOS용 드라이버를 모두 설치해야 합니다. 여전히 문제가 
     남아있다면 SideWinder 3D Pro를 아날로그 모드로 사용합니다.

   * Chromatic MPACT
 
     이 사운드 카드는 어떤 SideWinder 게임 장치와도 호환되지 
     않습니다. 단, SideWinder 3D Pro의 아날로그 모드에서는 함께 
     사용할 수 있습니다.

   * Toshiba Tecra 700CT 노트북 컴퓨터 (Toshiba America, Inc.)

     잘못된 결과가 나타날 수도 있지만 내장 게임 포트를 사용하는 
     것이 가장 좋습니다.

   * Toshiba Tecra 720 notebook computer (Toshiba America, Inc.)

     절전 모드에서 SideWinder 게임 패드를 도킹 스테이션 게임 포트나 
     PCMCIA 게임 포트에 연결하게 되면 전력의 부족으로 인해 제대로 
     작동하지 않습니다. 이런 경우에는 절전 기능을 끄고 사용하십시오.
     노트북 컴퓨터의 전력 모드의 전환 방법은 사용하는 컴퓨터의 
     설명서를 참고하십시오.


   * ESS 또는 Opti 칩 세트를 사용하는 사운드 카드나 시스템

     사운드가 켜져 있으면 문제가 발생하거나 성능이 떨어질 수 있습니다.
     이런 경우에는 [제어판], [멀티미디어], [고급], [오디오 장치]에서 
     설치된 오디오 장치를 두 번 클릭한 다음 설정 단추를 클릭하고 
     [Use single Mode DMA] 확인란을 선택합니다. 


========================================================
2 장: SIDEWINDER 디지털 전용 장치의 게임과의 호환성 문제
========================================================

2.1  문제를 일으킬 수 있는 게임들

     아래 게임들은 SideWinder 디지털 전용 게임 장치(SideWinder 
     게임 패드, SideWinder Precision Pro 및 SideWinder Force 
     Feedback Pro)와 함께 사용할 경우 문제가 발생할 수 있습니다.
     SideWinder 게임 장치는 Windows 환경의 디지털 전용 장치로 
     설계되었으므로 다른 환경의 게임에서는 장치와 게임 사이의
     정보 교환에 관련된 문제가 발생할 수 있습니다. 게임 제조 업체에
     연락하여 업데이트나 패치 프로그램이 있는지 확인합니다.

게임                                     제작 업체
--------------                           -------------------
AH-64D Longbow                           Origin Systems, Inc
Alien Odyssey                            Argonaut Software, Ltd.
Body Count                               Capstone (IntraCorp, Inc.)
Corridor 7                               Capstone (IntraCorp, Inc.)
Cyberia                                  Interplay Productions, Inc.
Cyberia 2                                Interplay Productions, Inc.
Delta V                                  Bethesda Softworks, Inc.
Earthworm Jim: The Whole Can of Worms    Playmates, Interactive 
                                         Entertainment, Inc.
Flight Unlimited (DOS 버전   )           Looking Glass Technologies,Inc.
Football Pro '96                         Sierra On-Line, Inc.
Full Throttle                            LucasArts Entertainment Co.
Hardball 5                               Accolade, Inc.
Iron Assault                             Virgin Interactive 
                                         Entertainment, Inc.
Mortal Kombat I                          Acclaim Entertainment, Inc.
Need For Speed                           Electronic Arts
Raiden                                   Imagitec Design, Inc.
Savage Warriors                          Mindscape, Inc.
Screamer                                 Virgin Interactive 
                                         Entertainment, Inc.
Star Trek 25th Anniversary               Interplay Productions, Inc.
Star Wars: Rebel Assault I 및  II,       LucasArts Entertainment Co.
Shattered Steel                          Interplay Productions, Inc.
SuperKarts                               Manic Media Productions, Ltd.
System Shock                             Origin Systems, Inc.
Terminator: Future Shock                 Bethesda Softworks
Tetris                                   Spectrum HoloByte, Inc.
TFX                                      Ocean Software, Ltd.
The Dig                                  LucasArts Entertainment Co.
Ultimate Body Blows                      European Leisure Software 
                                         Publishers Assoc.
Wetlands                                 New World Computing, Inc.
Zoop                                     Viacom International, Inc.


2.2  다른 게임에 대한 주의 사항

   * Mech Warrior II  (Activision)

     SideWinder Precision Pro 또는 SideWinder Force Feedback Pro의 
     해트 스위치가 Mech Warrior II에서 제대로 작동하지 않습니다. 
     Mech Warrior II의 [control configuration]를 사용해서 해트
     스위치의 조정 명령을 올바르게 설정하십시오.

   * Descent 및 Descent II (Interplay Productions, Inc.)

     이 게임을 실행할 때는 [-joypolled]라는 옵션과 함께 실행해야 
     합니다. 자세한 정보는 Descent 또는 Descent II Readme 파일을 
     참고하십시오.

   * Indiana Jones 및 the Fate of Atlantis
     (LucasArts Entertainment Co.)

     SideWinder 게임 장치를 제대로 작동시키려면, 게임의 조이스틱  
     조정 기능을 사용하지 마십시오.

   * Day of the Tentacle (LucasArts Entertainment Co.)

     SideWinder 게임 장치를 제대로 작동시키려면, 게임의 조이스틱  
     조정 기능을 사용하지 마십시오.

   * Lode Runner (Sierra On-Line, Inc.)

     게임 패드 단추에 지정해 놓은 동작을 실행하려면 단추를 두 번
     눌러야 합니다.

   * Mega Man X (Capcom Entertainment, Inc.)

     이 게임의 Option Mode 화면에서 Capcom controller를 선택하면
     최적의 기능을 이용할 수 있습니다

   * Wing Commander 3 & 4 (Origin Systems, Inc.)

     이 게임에서 SideWinder 게임 패드가 제대로 작동하려면, 
     Origin Systems사로부터 알맞은 조이스틱 DLL 파일(WC3JOY.DLL이나 
     WC4JOY.DLL)을 받아야 합니다.

   * NFL Quarterback Club '97 (Acclaim Entertainment, Inc.)

     SideWinder 게임 장치를 사용할 때, 이 게임은 하나의 게임 장치를 
     두 개의 게임 장치로 인식합니다. 조이스틱의 경우는 단추 1과 단추 2
     만, 게임 패드의 경우는 단추 A와 단추 B만을 사용할 수 있습니다.


2.3  게임 중에 게임 장치 연결 

     일부 게임들은 게임 중에 연결되는 게임 장치를 인식하지 못합니다.
     게임 장치를 바꾸거나 추가하려면 게임을 종료하고 사용할 장치를 
     연결한 다음에 게임을 다시 시작하십시오.

     게임 중에 게임 장치를 연결하려면 편집기나 실행기, 또는 제어판을
     실행하는 것이 좋습니다.


2.4  모드 전환

     게임 중에 SideWinder 게임 패드를 SideWinder 조이스틱으로 전환하면 
     일부 게임은 조이스틱을 인식하지 못합니다. 이런 경우에는 조이스틱 
     미세 조정을 다시 하거나 게임을 다시 시작하십시오.

     조이스틱 조정에 대한 자세한 내용은 게임 설명서를 참고하십시오.


=======================
3 장 : 게임 포트 호환성
=======================

3.1  사용하고 있는 사운드 카드의 최신 드라이버 사용

     SideWinder 게임 장치와 확실히 호환되게 하려면 사용하고 있는 
     사운드 카드의 최신 드라이버를 사용하십시오. SideWinder Force
     Feedback Pro와의 완벽한 호환을 위해서는 드라이버가 DirectX 5.0을
     지원해야 합니다. 대부분의 사운드 카드 제조 업체는 BBS나 
     월드 와이드 웹 사이트를 갖고 있으므로 그 곳에 연결하여 최신
     드라이버를 얻을 수 있습니다. 이에 대한 자세한 내용은 사운드 카드
     설명서를 참고하십시오.


3.2  마더 보드 게임 포트

     어떤 컴퓨터는 마더 보드에 게임 포트가 내장되어 있습니다. 이러한 
     컴퓨터는 대부분 진동 감지를 위해 필요한 MIDI 라인이 게임 포트 
     커넥터에 연결되어 있습니다. 게임 포트가 마더 보드에 내장되어 
     있는 컴퓨터를 사용하고 있다면 설명서를 참고하여 게임 포트가 
     게임 포트 커넥터에서 이용할 수 있는 MPU-401 호환의 MIDI 포트를
     포함하고 있는지 확인합니다.


3.3  게임 포트 확장 커넥터

     일부 고성능의 사운드 카드에는 진동 감지에 필요한 MIDI 라인이 
     연결되어 있지 않은 게임 포트 확장 커넥터가 있습니다. 이러한 카드는
     호환되지 않으며 호환할 방법이 없습니다. 


3.4  SideWinder 게임 패드의 통과 커넥터 사용

     SideWinder Force Feedback Pro는 컴퓨터의 게임 포트와 직접 
     연결되어야 하지만 보통은 SideWinder 게임 패드의 통과 커넥터를 
     통해 연결하는 경우가 많습니다. 통과 모드에 어떤 문제가 있으면 
     조이스틱을 게임포트에 직접 연결하십시오. MIDI-splitter 케이블을
     사용하고 있는 경우, 게임 포트에 직접 연결하려면 보조 케이블이 
     있어야 합니다.


3.5  게임 또는 다른 프로그램의 비정상적인 종료

     게임이나 다른 프로그램이 비정상적으로 종료되면, 종료된 후에도 
     SideWinder force Feedback Pro가 계속 동작하는 경우가 있습니다. 
     조이스틱을 초기화하고 움직임을 멈추려면 조이스틱을 게임 포트에서 
     뽑았다가 다시 꽂으십시오.


======================================
4 장: 특별한 설정이 필요한 사운드 카드
======================================

4.1  호환되지 않는 사운드 카드

     다음의 사운드 카드는 SideWinder Force Feedback Pro와 호환되지 않는
     것으로 알려져 있습니다. 때문에 조이스틱을 진동 감지 모드에서 사용
     할 수 없습니다.

	· Mozart 16
	· ATI Stereo FIX
	· Roland Rap 10
 	· NEC PC98 CX3와 통합 사운드 시스템


4.2  Aztech 사운드 카드

     사용하고 있는 사운드 카드의 드라이버가 최신 버전인지 확인하십시오.
     Multimedia Pro AB 및 3D Stereo와 같은 일부 Aztech 사운드 카드를 
     사용하려면 DOS용 환경 설정 프로그램을 실행하여 진동 감지를 위한 
     외부 MIDI 포트를 사용할 수 있도록 해야 합니다. 프로그램을 올바로
     실행하고 외부 MIDI(MPU-401과 호환) 포트 기능을 사용하려면 사운드 
     카드와 함께 제공되는 설명서를 참고하십시오.


4.3  Logitech SoundMan

     사용하고 있는 사운드 카드의 드라이버가 최신 버전인지 확인합니다.
     LogiTech SoundMan 사운드 카드는 진동 감지를 위해 필요한 외부 MIDI 
     포트를 사용할 수 없도록 자동으로 설정되어 있을 수 있습니다. 
     Logitech 사운드 카드의 환경을 설정하려면 [기본 환경 설정 0000]을 
     선택합니다. 자세한 과정은 다음과 같습니다.

     1  [내 컴퓨터] 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 후에 메뉴에서 
        [등록 정보]를 클릭하고 [장치 관리자] 탭을 선택합니다.

     2  [장치를 종류별로 표시] 확인란이 선택되었는지 확인합니다.

     3  목록에서 [사운드 카드, 비디오 및 게임 컨트롤러]를 찾아 옆의 
        (+)표시를 클릭하면 현재 컴퓨터에 연결되어 있는 컨트롤러의 목록이
        나타납니다. 목록 중에서 Logitech SoundMan 사운드 카드를 나타내는
        항목을 클릭합니다.

     4  [등록 정보] 단추를 클릭하여 등록 정보 대화상자를 엽니다. 

     5  [자원] 탭을 선택합니다.

     6  [자동 설정 사용] 확인란을 선택하지 않습니다.

     7  [설정 기준] 내려보기 목록에서 [기본 환경 설정 0000]을 선택합니다.

     8  [충돌 장치 목록] 상자에 충돌하는 장치가 나타나면 사운드 카드나 
        충돌 장치 중 하나의 설정을 변경합니다. 다음의 값 중에 하나가 있
        는지 찾아 보십시오

    	0300 - 0307
	0310 - 0317
     	0320 - 0327
     	0330 - 0337

     더 자세한 내용은 Windows 도움말의 [하드웨어 충돌 문제 해결사]를 
     참고하십시오.


4.4  Turtle Beach Wave Front 및 TBS 2000

     사용하고 있는 사운드 카드의 드라이버가 최신 버전인지 확인하십시오.
     이 사운드 카드는 기본값으로 진동 감지를 위해 필요한 외부 MIDI 
     포트를 사용할 수 없도록 자동으로 설정되어 있을 수 있습니다.

     이 사운드 카드를 올바로 사용하려면 [기본 환경 설정 0001]을 선택합니다.
     자세한 과정은 다음과 같습니다.

     1  [내 컴퓨터] 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 후에 메뉴에서 
        [등록 정보]를 클릭하고 [장치 관리자] 탭을 선택합니다.

     2  [장치를 종류별로 표시] 확인란이 선택되었는지 확인합니다.
 
     3  목록에서 [사운드 카드, 비디오 및 게임 컨트롤러]를 찾아 옆의 
        (+)표시를 클릭하면 현재 컴퓨터에 연결되어 있는 컨트롤러의 목록이
        나타납니다. 목록 중에서 Turtle Beach 사운드 카드를 나타내는
        항목을 클릭합니다.

     4  [등록 정보] 단추를 클릭하여 등록 정보 대화상자를 엽니다. 

     5  [자원] 탭을 선택합니다.

     6  [자동 설정 사용] 확인란을 선택하지 않습니다.

     7  [설정 기준] 내려보기 목록에서 [기본 환경 설정 0000]을 선택합니다.

     8  [충돌 장치 목록] 상자에 충돌하는 장치가 나타나면 사운드 카드나 
        충돌 장치 중 하나의 설정을 변경합니다. 더 자세한 내용은 Windows 
        도움말의 [하드웨어 충돌 문제 해결사]를 참고하십시오.


4.5  Boca Sound Expression

     사용하고 있는 사운드 카드의 드라이버가 최신 버전인지 확인합니다.
     96년 3월 29일 이전의 버전인 경우에 이 드라이버를 
     SideWinder Force Feedback Pro와 함께 사용하면 문제가 발생할 수 
     있습니다. [사운드 카드, 비디오 및 게임 컨트롤러]의 목록에서 
     Sound Express MPU401 부분을 선택하여 여러 가지 환경을 설정해 
     보십시오. 충돌이 일어나는 경우에는 Windows 도움말의 [하드웨어 
     충돌 문제 해결사]를 참고하여 충돌이 발생한 장치나 사운드 카드 중 
     하나의 설정을 변경하십시오.
 

====================
5 장: 진동 감지 사용
====================

5.1  조이스틱의 진동 강도 수준 변경은 [가운데로 돌아오기]에 영향을 줍
     니다.

     게임 컨트롤러 등록 정보의 설정란에서 진동 감지를 사용하지 않도록 
     설정하면 조이스틱에서 진동은 나타나지 않습니다. 또한 가운데로 
     돌아오기에도 영향을 줍니다.


5.2  진동 강도를 [약]으로 설정하면 [진동 테스트]에 영향을 줍니다.

     진동 강도를 [약]으로 설정하면 "Car Engine Idle"과 같은 게임은 등록
     정보의 [진동 테스트]에서 일부 진동이 감지되지 않을 수 있습니다.


5.3  핸들이 가운데에서 이동하면 진동이 감소

     게임 진행 여부와 관계없이 조이스틱 핸들을 앞, 뒤, 오른쪽 또는 
     왼쪽으로 더 멀리 움직여 느껴지는 진동의 강도를 낮출 수 있습니다. 
     핸들이 가운데에 있을 때 약하게 나타나는 진동은 가장자리로 갈수록 
     사라집니다.


5.4  SideWinder 게임 패드에 조이스틱 연결

     SideWinder Force Feedback Pro를 사용하려면 Sidewinder 게임 패드에
     연결하고 게임 패드의 모드 스위치를 사용하여 통과 모드로 설정합니다.
     게임 패드의 모드를 통과 모드로 설정하지 않아도 조이스틱의 진동을 
     계속 전달 받을 수 있습니다.


5.5  진동 감지 기능이 없는 게임에서 스로틀 기능의 오류 

     비행기 조종간과 같은 스로틀 화면은 시각적 혼란을 유발하는 형태의 
     일부 게임에서 제대로 나타나지 않을 수 있습니다.  이런 경우에는 
     SideWinder Force Feedback Pro의 전원을 끄고 조이스틱을 전원 없이 
     사용하십시오.


===============
6 장: 문제 해결
===============

특정 상황에 대한 문제와 그 해결책에 대해서 알아봅니다. 추가된 문제 
해결 정보는 SideWinder 게임 패드 도움말과 게임 장치 프로파일러 도움말
의 문제 해결 부분을 참고하십시오.

질문: [제어판]에서 [게임 컨트롤러] 아이콘을 볼 수는 있으나 열 수 없습
      니다. 또는 열 수는 있지만 장치가 "연결되지 않았음"으로 표시됩니
      다.

      해결책: 게임 포트가 있었는데 제거했으면, SideWinder 게임 패드
              설치 프로그램은 게임 포트가 있는 것으로 잘못 인식합니다.
              게임 포트가 있는 카드, 예를 들면 사운드 카드와 같은 카드를
              설치한 다음 설치 프로그램을 다시 실행합니다.

  조이스틱이 반응하지 않거나 장치 관리자로부터 장치가 없다거나 
  제대로 작동하지 않는다거나, 또는 해당 드라이버가 모두 설치되지는
  않았다는 메시지가 있다면 다음과 같이 해보십시오.

  >>>조이스틱 문제를 해결하려면

  1. 컴퓨터를 안전 모드에서 시작합니다. 리얼 모드 장치 드라이버가 
     Windows 95 드라이버와 충돌을 일으켜 게임 포트가 작동하지 않기 때
     문입니다. (안전 모드에서 시작하는 방법은 Windows 95 설명서를 
     참고하십시오.)

  2. 게임 포트 조이스틱을 제어판의 장치 관리자에서 제거한 다음 다시 
     추가합니다.

     a. [시작] 메뉴에서 [설정]을 선택하고 [제어판]을 클릭합니다.
     b. [시스템] 아이콘을 두 번 클릭하고 [장치 관리자] 탭을 선택합
        니다.
     c. [사운드, 비디오 및 게임 컨트롤러]를 두 번 클릭한 다음 
        [Gameport Joystick]이 있는지 확인합니다. 이것을 선택한 다음
        [제거]를 클릭합니다.
     d. [확인]을 클릭한 다음 [닫기]를 클릭합니다.

게임 포트 조이스틱을 추가하려면 또는 GamePort 조이스틱 항목이 없으면,
[제어판]에서 [새 하드웨어 추가] 아이콘을 두 번 클릭하여 새 하드웨어 
추가 마법사를 실행합니다. 자세한 내용은 Windows 95 설명서를 참고하십
시오.

  3.  MS-DOS용 게임에서 조이스틱을 사용해 보고 GamePort 조이스틱이 
      MS-DOS에서 작동하는지 확인합니다. 조이스틱 구성 방법은 
      게임 설명서를 참고하십시오.


질문: 게임 패드를 컴퓨터에 연결 했는데도 제어판의 게임 컨트롤러에서 
      일반 탭을 선택하면 새 게임 패드가 장치 목록에 없습니다.

      해결책: 이것은 잘못된 것이 아닙니다. 게임 패드를 장치 목록에
              보이도록 하려면 [고급] 탭을 선택했다가 다시 [일반] 탭으로
              이동합니다.


질문: 컴퓨터를 켜고 제어판을 열었는데 게임 컨트롤러 아이콘이 없습니다.

      해결책: 사운드 카드가 게임 포트나 드라이브 문제로 제대로 초기화
              되지 않았습니다.

      >>>게임 컨트롤러 등록 정보를 액세스할 수 있도록 사운드 카드를 
         다시 초기화하려면

      1  [시작] 단추를 클릭하고 [설정]을 선택한 다음 [제어판]을 클릭합
         니다. 
      2  [시스템] 아이콘을 두 번 클릭하고 [장치 관리자] 탭을 클릭합니다.
      3  [사운드, 비디오 및 게임 컨트롤러]를 두 번 클릭한 다음 
         [Gameport Joystick], 또는 오류가 발생하는 장치를 선택하고 
         [등록 정보]를 클릭합니다.
      4  [자원] 탭을 클릭하고 [설정 변경] 단추를 클릭하여 수동으로 환경 
         설정합니다.
      5  [자동 설정 사용]을 선택하지 말고, [확인] 단추를 누릅니다.
      6  시스템 등록 정보 대화 상자에서 [확인]을 클릭하고 [제어판]을 
         종료한 다음, 컴퓨터를 다시 시작합니다.


질문:  SideWinder 게임 장치 소프트웨어 2.0을 설치할 수 있는 시스템의 
       최소 사양은 어떻게 됩니까?

       해결책:  486DX/66이상의 프로세서와 8MB의 메모리가 필요합니다. 
                6MB이상의 하드 디스크 공간이 있어야 하고 256 컬러 VGA 
                이상의 디스플레이와 Windows가 필요합니다.


질문:  MS-DOS 모드("리얼 모드")에서 컴퓨터를 다시 시작하면 왜 
       SideWinder 게임 패드가 작동하지 않습니까?

       해결책:  SideWinder 3D Pro와는 달리 SideWinder 게임 패드는 디지털
                전용 장치입니다. Windows 95나 Windows 95 MS-DOS 창에서
                실행되는 게임만 게임 패드를 이용할 수 있습니다.


질문:  게임 장치를 연결하고 게임을 하려는 데 게임에서 장치를 인식하지 
       못합니다.

       해결책:  일부 게임은 게임 중에 연결한 게임 장치를 인식하지 
                못합니다. 게임을 종료하고 필요한 게임 장치를 모두 
                연결한 후에 다시 시작합니다.


질문:  게임 컨트롤러 등록 정보의 테스트 페이지에서 실행해도 조이스틱 
       핸들이 여전히 삐뚤어져 있습니다.

       해결책: 이것은 디지털 조이스틱의 일반적인 현상입니다.


질문:  게임의 조이스틱 조정 기능을 이용하면 조정이 제대로 되지
       않습니다.

       해결책:  조이스틱의 트리거와 같은 단추를 눌러야 게임 프로그램의 
                조이스틱 미세 조정 기능을 사용할 수 있는 경우에는 
                SideWinder 프로필 편집기에서 단추의 기능을 다시 조정하게
                되면 단추가 눌리는 것을 게임이 인식하지 못합니다. 
                될 수 있으면 조이스틱 기본 단추의 기능을 변경하지 
          	마십시오.


질문:  컴퓨터에 여러 개의 게임 포트가 있습니다. 이런 경우에 SideWinder
       게임 장치를 사용해도 문제가 발생하지 않습니까?

       해결책:  여러 개의 게임 포트가 있는 경우에 게임 장치, 특히 
                SideWinder Force Feedback Pro의 경우에는 기능이 
                제대로 수행하지 않습니다. 이런 경우에는 사용하지 
                않는 게임 포트를 제거하거나 사용할 수 없게 합니다.


질문:  현재 아날로그 컨트롤러가 연결되어 있으며 게임 컨트롤러 등록 정
       보에는 올바로 작동하고 있다고 되어 있습니다. 하지만 SideWinder 
       게임 장치를 연결하면 아날로그 컨트롤러가 장치 목록에 나타나지 
       않고 두 개의 SideWinder 장치가 보입니다. 아날로그 컨트롤러를 
       장치 목록에 다시 나타내어 사용할 수 있습니까?

       해결책:  SideWinder 게임 장치가 연결되었을 때 제어판에서 우선권을
                갖습니다. 아날로그 컨트롤러를 사용하려면 게임 포트에 
                다시 연결하고 도움말의 "다른 게임 장치가 작동하지 않는 
                경우" 부분을 참고하여 설정을 ID 1로 지정합니다.
  
                게임 컨트롤러 등록 정보 창에서 원하지 않는 게임 
                컨트롤러를 선택한 후 [제거] 단추를 클릭하여 삭제할 수
		있습니다.

질문:  [제어판]에서 [게임 컨트롤러 등록 정보]의 [테스트] 창을 열고 게임
       장치의 단추를 누르면, 단추의 일부 또는 전부가 창의 그림에서 
       켜지지 않습니다. 게임할 때는 올바로 작동하는데 테스트할 때 문제가
       발생하는 이유는 무엇입니까?

       해결책:  게임 장치를 테스트하기 전에, 먼저 어떠한 프로필도 실행
                되어 있지 않도록 해야 합니다. 모든 프로필의 실행을 중지
                하려면 작업 표시줄의 [게임 장치 프로파일러] 아이콘을 
                오른쪽 마우스 단추로 클릭하고 [중지]를 선택합니다.

